УТВЕРЖДАЮ                                                                                    УТВЕРЖДАЮ
                     
 «_____»________________2012г.                                         «______»________________2012г                                                       

ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ

ТО 8522.00302818.163.2006 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБРАЗЦА МОДЕЛИ 

Жакет женский  мод. G-948.

Изделие - Жакет женский

ГОСТ и ТО  25294-2003. «Одежда женская платьево - костюмного ассортимента. ОТУ»

Образец модели разработан – ЗАО «Компания Галактика»

Наименование предприятия-изготовителя - ЗАО «Компания Галактика»

Модель рекомендована для выпуска изделий в массовом производстве:
                                                                            Роста: 146-182
                                                                            Размеры: 80-112
                                                                            Полнотная группа: 2-2
                                                                            Возрастная группа: средняя, старшая

За основу при разработке приняты размерные признаки базовой типовой фигуры: 
164-92-100

Генеральный директор
ЗАО «Компания Галактика»                              Смолихин А.Г.

Начальник службы 
Подготовки производства                                   Корягина Т.Н.

Начальник производства                                     Макарова Л.В.

Конструктор-дизайнер                                        Тимощук И.В.

Москва 2012г.

Описание внешнего вида и технического оформления образца 
Жакета женского Мод. G-948
Размеры 80-112 роста 146-182

1.1 Описание модели:
  Жакет женский  полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 3 горизонтальные обметанные петли и 3 пуговицы, с отложным воротником и лацканами. 

Спинка  со средним швом, боковыми рельефами от проймы до низа.

Полочка с боковыми горизонтальными прорезными карманами « в рамку с клапаном », с грудовыми вытачками, выходящими из кармана на полочке и рельефами от проймы до низа.

Рукава втачные, двухшовные.  Локтевой шов рукава в низу обработан отлетной шлицей. Отлетной край шлицы к рукаву крепится на 3 пуговицы.

Воротник отложной с прямоугольными концами, на притачной стойке.

Подкладка с рельефными швами на полочках и спинке. В  среднем шве спинки вверху  обработана складка  на свободу движения. По проймам, в области груди  на полочках заложены складки.

Изделие с притачной подкладкой по бортам, низкам рукавов и низу.

Ширина швов стачивания- 1,0 см.
Ширина шва обтачивания – 0,7см.
Подгибка низа жакета- 4,0см.
Подгибка низа рукава жакета – 4,0см.

1.2. По внешнему виду костюмы женские должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному директором предприятия-изготовителя и согласованному с Заказчиком.

1.3. Жакеты женские по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры 2-3 полнотных групп по обхвату груди с 80 по 112см, по росту с 146 по 182см, предусмотренные ГОСТ 17522-72 и таблицей 1 настоящего ТО.

Таблица 1. Таблица для определения размеров женской форменной одежды (2-я полнотная группа)

Маркировка размера на изделии	
Обхват груди, см	
Обхват бедер, см	

80 (40)	
78 – 81,9	
86 – 89,9	

84 (42)	
82 – 85,9	
90 – 93,9	

88 (44)	
86 – 89,9	
94 – 97,9	

92 (46)	
90 – 93,9	
98 – 101,9	

96 (48)	
94 – 97,9	
102 – 105,9	

100 (50)	
98 – 101,9	
106 – 109,9	

104 (52)	
102 – 105,9	
110 – 113,9	

108 (54)	
106 – 109,9	
114 – 117,9	

112 (56)	
110 – 113,9	
118 – 121,9	

		Маркировка роста на изделии	
Рост, см	

146	
143 – 148,9 (1)	

152	
149 – 154,9 (2)	

158	
155 – 160,9 (3)	

164	
161 – 166,9 (4)	

170	
167 – 172,9 (5)	

176	
173 – 179 (6)	

1.4. Классификация и виды стежков, строчек и швов должны соответствовать ГОСТ 12807.

1.5. Технические требования к стежкам, строчкам и швам – по ОСТ 17-835.

1.6. Определение сортности готового костюма – по ГОСТ 12566.

2. МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

2.1. Костюм женский должен изготавливаться из материалов и фурнитуры, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала	
Ткань полушерстяная    синяя                    арт. 07С70С-ДЯ. Состав
43%-шерсть, 55%-полиэстер,          2%-лайкра TEFLON	ГОСТ 28000-2004	Для изготовления верха жакета	
Ткань подкладочная 
Состав: 100% - полиэстtр.	ГОСТ -20272-96 п.п. 3.3.7.	Для изготовления подкладки жакета, мешковин карманов	
Материал прокладочный с регулярным точечным клеевым покрытием	ТУ 17-21-335-90	Для прокладки в воротник, полочки, подбортов, клапана и обтачки карманов.	
Пуговицы пластиковые D=21мм	ОСТ 17-624-87	Для основной застежки борта жакета.	
Пуговицы пластиковые D=14мм.                	ОСТ 17-624-87	Для пришивки на шлицу рукава.	
Швейные нитки Astra, «Belfil»	ГОСТ 6309-93	Для изготовления жакета, деталей подкладки	
Примечания:
1.	   Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.
2.	По   согласованию   с   заказчиком   допускается   применять   другие материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в таблице 2.
3.	По согласованию с заказчиком допускается изменять цвет используемых материалов и фурнитуры.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

3.1. Правила приемки изделий – по ГОСТ 23948.
3.2. Методы контроля качества изделий – по ГОСТ 4103.
 
4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 10581.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящего ТО при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.
5.2. Гарантийный срок – шесть месяцев с момента выпуска изделия предприятием-изготовителем.