СОГЛАСОВАНО                                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                     
___________________________                                            ____________________________ _____»________________2012г.                                          «______»________________2012г                                                       

ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ

ТО 8522.00302818.033.2006 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ОБРАЗЦА МОДЕЛИ № G-215-06

Изделие - Юбка женская

 ГОСТ и ТО 25294-2003 «Одежда женская платьево-блузочного  ассортимента. ОТУ»

Образец модели разработан – ЗАО «Компания Галактика»

Наименование предприятия-изготовителя – ЗАО «Компания Галактика»

Модель рекомендована для выпуска изделий в массовом производстве:
                                                                            Роста: 152-176
                                                                            Размеры:  1гр. - 80-104, 2гр – 108-124                                                                 
                                                                            Полнотная группа: 2
                                                                            Возрастная группа: средняя
За основу при разработке приняты размерные признаки базовой типовой фигуры: 
164-92-100

Генеральный директор
ЗАО «Компания Галактика»                              Смолихин А.Г.

Начальник службы 
Подготовки производства                                   Корягина Т.Н.

Начальник производства                                     Макарова Л.В.

Конструктор-дизайнер                                        Тимощук И.В.

Москва 2012г.
1.	
ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОБРАЗЦА  ЮБКИ ЖЕНСКОЙ мод. G-215-06
Размеры 80-104 роста 152-176

	Юбка классическая женская прямого силуэта, со шлицей в среднем шве заднего полотнища, с притачным поясом, застегивающимся на 1 петлю и 1 пуговицу и потайную тесьму-молнию расположенную в среднем шве заднего полотнища. 

Переднее полотнище юбки целое с двумя талевыми вытачками. 

Заднее полотнище юбки с четырьмя талевыми вытачками и  шлицей в среднем шве. Шлица спинки крепится поперечной отделочной наклонной строчкой.
Юбка с отлетной подкладкой по низу.

В размерах 108-124 в боковых частях пояса предусмотрены резинки.

1.2. По внешнему виду юбка женская должна соответствовать образцу-эталону, утвержденному директором предприятия-изготовителя и согласованному с Заказчиком.

1.3. Юбка женская по размерам должна изготавливаться на типовые фигуры 1-4 полнотных групп по обхвату груди с 80 по 124см, по росту с 152 по 176см, предусмотренные ГОСТ 17522-72 и таблицей 1 настоящего ТО.

Таблица 1. Таблица для определения размеров женской форменной одежды (2-я полнотная группа)
Маркировка размера на изделии	
Обхват груди, см	
Обхват бедер, см	

80 (40)	
78 – 81,9	
86 – 89,9	

84 (42)	
82 – 85,9	
90 – 93,9	

88 (44)	
86 – 89,9	
94 – 97,9	

92 (46)	
90 – 93,9	
98 – 101,9	

96 (48)	
94 – 97,9	
102 – 105,9	

100 (50)	
98 – 101,9	
106 – 109,9	

104 (52)	
102 – 105,9	
110 – 113,9	

108 (54)	
106 – 109,9	
114 – 117,9	

112 (56)	
110 – 113,9	
118 – 121,9	

116 (58)	
114 – 117,9	
122 – 125,9	

120 (60)	
118 – 121,9	
126 – 129,9	

124 (62)	
122 – 125,9	
130 – 133,9	

		Маркировка роста на изделии	
Рост, см	

146	
143 – 148,9 (1)	

152	
149 – 154,9 (2)	

158	
155 – 160,9 (3)	

164	
161 – 166,9 (4)	

170	
167 – 172,9 (5)	

176	
173 – 179 (6)	

1.4. Классификация и виды стежков, строчек и швов должны соответствовать 
ГОСТ 12807-88.
1.5. Технические требования к стежкам, строчкам и швам – по ОСТ 17-835.
1.6. Определение сортности готовой юбки – по ГОСТ 12566.

2. МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА.

2.1. Юбка женская должна изготавливаться из материалов и фурнитуры, указанных в таблице 2.
Таблица 2
Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала	
Ткань верха полушерсть
43%- шерсть   55% полиэстер  2%- лайкра.	ГОСТ 28000-2004	Для изготовления верха юбки женской	
Ткань подкладочная 100%полиэстер	ГОСТ 20272-96 п.п.3.3.7.	Для изготовления подкладки юбки	
Материал прокладочный с регулярным точечным клеевым покрытием	ТУ 17-21-335-90	Для прокладки в пояс и в припуск шлицы юбки	
Пуговицы пластмассовые
D=14мм	ОСТ – 17-624-87	Для пояса юбки	
Нитки швейные «Belfil»	ГОСТ -6309-93	Для изготовления юбки	
Молния пластмассовая  25см.	-	Для застегивания юбки	
Тесьма - эластичная	-	Для больших размеров в пояс юбки по боковым швам	
Тесьма - вешалочная		Для вешалки на юбки по боковым швам.	
Примечания:
1.	   Цвет фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.
2.	По   согласованию   с   заказчиком   допускается   применять   другие
материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в таблице 2.
3.	По согласованию с заказчиком допускается изменять цвет используемых
материалов и фурнитуры.

3. Правила приемки и методы контроля.

3.1. Правила приемки изделий – по ГОСТ 23948-80.
3.2. Методы контроля качества изделий – по ГОСТ 4103-82.
 
4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 10581-82.

5. Гарантии изготовителя.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящего ТО при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок – шесть месяцев с момента выпуска изготовителем.